

**Broj: BN-70-2024/K**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**Nabava PE posuda**

**HDPE 120 LITARA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **Tražene tehničke karakteristike ili jednakovrijedne** | **Nudi se** |  |
|  **Da** |  **Ne** | **Opis** |
| 1. | Naziv proizvođača spremnika: |  |
| 2. | Zemlja porijekla spremnika: |  |
| 3. | Materijal izrade: HDPE |  |  |  |
| 4. | Zapremnina spremnika: 120 litara |  |  |  |
| 5. | Veza između tijela posude i poklopca osigurana u minimalno: 2 (dvije) točke |  |  |  |
| 6. | Poklopac s rukohvatima otporan na deformacije, lomove i savijanje |  |  |  |
| 7. | Kotači: - 2 (dva) okretna od pune gume minimalnog promjera 200 mm |  |  |  |
| 8. | Vruće cinčana osovina sa konusnim prihvatima za kotače izrađena iz čelika ili jednakovrijedna |  |  |  |
| 9. | Spremnici su otporni na:-UV zračenje;-Niske i visoke temperature od -40° do +80° |  |  |  |
| 10. | Boja spremnika i poklopca: ZELENA (RAL 6011) |  |  |  |
| 11. | Ugrađeno ležište za čip (RFID) |  |  |  |
| 12. | Označavanje spremnika: Na prednjoj strani posude, na površini minimalno 180x150 mm, utisnut vrući tisak ili sitotisak logotip Komunalca, natpis „KOMUNALNI OTPAD“ i serijski broj-608099-608899, u bijeloj boji, reljefno, na vanjskoj strani poklopca, na površini minimalno 190x7 mm, utisnut natpis ~~u bijeloj boji~~, na hrvatskom jeziku: “MOLIMO NE ODLAGATI VRUĆI PEPEO“ ili „NE UBACIVATI VRUĆI PEPEO“(naručitelj neće prihvatiti naljepnicu ili obojani logotip) (izgled logotipa i numeracije u prilogu) |  |  |  |
| 13. | Mogućnost pražnjenja spremnika, automatom za pražnjenje spremnika na kamionu smećaru (izvrtanjem spremnika) |  |  |  |
| 14. | Spremnici moraju zadovoljavati normative EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6 ili „jednakovrijedne“ |  |  |  |

**HDPE - 240 LITARA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **Tražene tehničke karakteristike ili jednakovrijedne** | **Nudi se** |  |
| **Da** | **Ne** | **Opis** |
| 1. | Naziv proizvođača spremnika: |  |
| 2. | Zemlja porijekla spremnika: |  |
| 3. | Materijal izrade: HDPE |  |  |  |
| 4. | Zapremnina spremnika: 240 litara |  |  |  |
| 5. | Veza između tijela posude i poklopca osigurana u minimalno: 2 (dvije) točke |  |  |  |
| 6. | Poklopac s rukohvatima otporan na deformacije, lomove i savijanje |  |  |  |
| 7. | Kotači: -2 (dva) okretna od pune gume minimalnog promjera 200 mm |  |  |  |
| 8. | Vruće cinčana osovina sa konusnim prihvatima za kotače izrađena iz čelika ili jednakovrijedna |  |  |  |
| 9. | Spremnici su otporni na:-UV zračenje;-Niske i visoke temperature od -40° do +80° |  |  |  |
| 10. | Boja spremnika i poklopca: ZELENA (RAL 6011) |  |  |  |
| 11. | Ugrađeno ležište za čip (RFID) |  |  |  |
| 12. | Označavanje spremnika: Na prednjoj strani posude, na površini minimalno 180x150 mm, utisnut vrući tisak ili sitotisak logotip Komunalca, natpis „KOMUNALNI OTPAD“ i serijski broj-021301-021500, u bijeloj boji, reljefno, na vanjskoj strani poklopca, na površini minimalno 190x7 mm, utisnut natpis ~~u bijeloj boji~~, na hrvatskom jeziku: “MOLIMO NE ODLAGATI VRUĆI PEPEO“ ili „NE UBACIVATI VRUĆI PEPEO“(naručitelj neće prihvatiti naljepnicu ili obojani logotip) (izgled logotipa i numeracije u prilogu) |  |  |  |
| 13. | Mogućnost pražnjenja spremnika, automatom za pražnjenje spremnika na kamionu smećaru (izvrtanjem spremnika) |  |  |  |
| 14. | Spremnici moraju zadovoljavati normative EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6 ili „jednakovrijedne“ |  |  |  |

Datum: ………………………… g. MP

Ponuditelj:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis ovlaštene osobe)

Napomena:

Ponuditelj je dužan upisati tip/marku te za svaku stavku ispuniti „da“ ili „ ne“, a za stavke specifikacije koje su određene min. ili. max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „ opis „ upisati ponuđenu vrijednost.