**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE GRUPA 2**

**POCINČANI METALNI SPREMNICI 1100 litara**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **Tražene tehničke karakteristike ili jednakovrijedne**  **Opis** | **Nudi se** | |  |
| **da** | **ne** | **opis** |
| **1.** | **Materijal izrade: METALNI, čelični lim debljine min. 1,00 do max. 1,50 mm zaštićen od korozije vrućim cinčanjem** |  |  |  |
| **2.** | **Zapremnina spremnika: 1100 litara** |  |  |  |
| **3.** | **Naziv proizvođača spremnika:** |  |  |  |
| **4.** | **Zemlja porijekla spremnika:** |  |  |  |
| **5.** | **Poklopac:**  **-klizni ( polukružni), koji na sebi ima ručku za otvaranje i opruge za zatvaranje;**  **-metalni ;**  **-gumiran sa prednje strane tako da poklopac dobro prianja i spriječava širenje neugodnih mirisa od otpada,** |  |  |  |
| **6.** | **Kotači:**  **-4 ( četiri ) okretna od pune gume minimalnog promjera 200 mm, dva sa kočnicom, dva bez kočnice** |  |  |  |
| **7.** | **Otvor u spremniku sa čepom za zatvaranje otvora na dnu tijela spremnika.** |  |  |  |
| **8.** | **Boja spremnika i poklopca: POCINČANA** |  |  |  |
| **9.** | **Mogućnost ugradnje RFID na metalni spremnik putem zakovica** |  |  |  |
| **10.** | **Označavanje spremnika: Na prednjoj strani posude, na površini 450 X 120 mm, utisnut logotip Komunalca i serijski broj-031251-031270, reljefno u donjoj zoni, na površini 190x50 mm,**  **(naručitelj neće prihvatiti naljepnicu ili obojani logotip) (izgled logotipa i numeracije u prilogu)** |  |  |  |
| **11.** | **Mogućnost pražnjenja spremnika, automatom za pražnjenje spremnika na kamionu smećaru ( izvrtanjem spremnika )** |  |  |  |
| **12.** | **Spremnici moraju zadovoljavati normative EN 840-3, EN 840-5, EN 840-6 ili „jednakovrijedne“** |  |  |  |

Datum: ………………………… g. MP **Ponuditelj:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis ovlaštene osobe)

Napomena:

Ponuditelj je dužan upisati tip/marku te za svaku stavku ispuniti „da“ ili „ ne“, a za stavke specifikacije koje su određene min. ili. max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „ opis „ upisati pravu vrijednost.