***Predmet nabave obuhvaća sljedeće:***

* Demontaža postojećih Viessman aparata (tri komada) te upravljačke jedinice automatike i dimovoda
* Dobava i montaža novih aparata, automatike i dimovoda strujno povezivanje istih sa automatikom BUS –povezivanje puštanje u pogon programiranje rada uređaja i ovjera garancije.
* Viessman Vitodens 200-W zidni plinski kondenzacijski uređaj za grijanje prostora i zagrijavanje sanitarne vode u kombinaciji sa spremnikom PTV-a Nazivni toplinski učin 55kW - 3 komada
* Priključni set kruga grijanja s visokoučinkovitom cirkulacijskom crpkom - 3 komada
* Kaskadni komunikacijski modul za razmjenu podataka između Vitotronic 300-K kaskadnog regulatora i Vitotronic 100 - 3 komada
* Vitotronic 300-K prema vremenskim prilikama regulira kaskadnu funkciju instalacije s više kotlova, zagrijavanje pitke vode, krug grijanja i/ili u spoju sa proširenjem za 2. i 3. krug grijanja i proširenom opremom – maks dva kruga grijanja s mješačem - 1 komada
* Proširenje za 2. i 3. krug grijanja - 1 komada
* Nalijegajući osjetnik NTC 10kOhm - 2 komada
* Dimovodna kaskada za 3 kotla - 1 komada