

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

PREDMET NABAVE: **MOTORNA ČISTILICA ZA ČIŠĆENJE JAVNO-PROMETNIH**

**POVRŠINA** -1 **(JEDAN) KOMAD – RABLJENA**

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave

**CPV: 34144431-8** Vozila za čišćenje cesta usisavanjem

Marka, tip i model radnog stroja (predmeta nabave):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proizvođač predmeta nabave:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponuditelj popunjava stupce br. 2. i 3. na način da u stupac 2. upiše odgovarajući brojčani podatak ili drugi opisni tekst koji se odnosi na tehničke karakteristike i specifikaciju predmeta nabave, a u stupac br. 3. upiše „DA“ ili „NE“ za one stavke za koje nije potreban opis.

Tabela 1. Tehničke karakteristike radnog stroja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **TEHNIČKI OPIS TRAŽENIH KARAKTERISTIKA** | **UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG RADNOG STROJA** | **UPISATI „DA“ ILI „NE“**  **ZA ONE STAVKE ZA KOJE NIJE POTREBAN OPIS** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | MOTORNI POGON |  |  |
| 2. | STAROST STROJA MAKSIMALNO 36 MJESECI | \_\_\_\_\_\_\_ MJESECI |  |
| 3. | BROJ RADNIH SATI MAKSIMALNO 200 H | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ H |  |
| 4. | SNAGA MOTORA MINIMALNO 4 KW | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KW |  |
| 5. | ŠIRINA STROJA MAKSIMALNO 1000 MM | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MM |  |
| 6. | DUŽINA STROJA MAKSIMALNO 2000 MM | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MM |  |
| 7. | VISINA STROJA MAKSIMALNO 1400 MM | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MM |  |
| 8. | TEŽINA STROJA MAKSIMALNO 300 KG | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KG |  |
| 9. | STROJ GENERALNO SERVISIRAN |  |  |
| 10. | RADNA BRZINA KRETANJA MAXIMALNO 6 KM/H, BRZINA LJUDSKOG HODA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM/H |  |
| 11. | POTROŠNJA GORIVA MAKSIMALNO 2,0 L/H | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ L/H |  |
| **REDNI BROJ** | **TEHNIČKI OPIS TRAŽENIH KARAKTERISTIKA** | **UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG RADNOG STROJA** | **UPISATI**  **„DA“ ILI „NE“**  **ZA ONE STAVKE ZA KOJE NIJE POTREBAN** |
| 12. | ŠIRINA ČIŠĆENJA MAKSIMALNO 1400 MM | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MM |  |
| 13. | KAPACITET ČIŠĆENJA MINIMALNO 4500 M²/H |  |  |
| 14. | CENTRALNA ČETKA MAKSIMALNE ŠIRINE 700 MM | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MM |  |
| 15. | PREDNJE ČETKE MAKSIMALNOG PROMJERA 2X 450 MM | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MM |  |
| 16. | DODATNO USISNO CRIJEVO MINIMALNO 3000 MM | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MM |  |
| 17. | BROJAČ RADNIH SATI |  |  |
| 18. | SPREMNIK ZA OTPAD MINIMALNO 80 LITARA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L |  |
| 19. | INTEGRIRAN FILTER ZA PRAŠINU |  |  |
| 20. | ROTACIONO SVJETLO |  |  |
| 21. | MONTAŽNA KOLICA ZA OPERATERA KOJA OMOGUĆUJU VOŽNJU OPERATERA TIJEKOM RADA UMJESTO HODANJA ZA STROJEM |  |  |
| 22. | PRILIKOM ISPORUKE STROJA POTREBITO JE DOSTAVITI UPUTSTVA ZA UPORABU I ODRŽAVANJE NA HRVATSKOM JEZIKU I KATALOG REZERVNIH DIJELOVA |  |  |
| 23. | JAMSTVO MINIMALNO 6 MJESECI | \_\_\_\_\_\_\_ MJESECI |  |
| 24. | OD STRANE PONUDITELJA ORGANIZIRANA OBUKA I ŠKOLOVANJE DJELATNIKA ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE RADNOG STROJA PRILIKOM ISPORUKE ISTOG (UKLJUČENO U CIJENU) |  |  |

Napomena: Za sve upisane tehničke karakteristike potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz o istinitosti podataka **u smislu originalne prospektne dokumentacije na hrvatskom jeziku** iz koje se jasno i nedvosmisleno razaznaju navedeni podaci. U slučaju da se iz originalne prospektne dokumentacije jasno ne vide sve tražene tehničke karakteristike, ponuditelj mora dostaviti izjavu proizvođača kojom, stavku po stavku navedeno, garantira mogućnost isporuke svake od navedenih tehničkih karakteristika.