**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE GRUPE 1**

**HDPE 120 LITARA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **Tražene tehničke karakteristike ili jednakovrijedne**  **Opis** | **Nudi se** | |  |
| **da** | **ne** | **Opis** |
| **1.** | **Materijal izrade: HDPE** |  |  |  |
| **2.** | **Zapremnina spremnika: 120 litara** |  |  |  |
| **3.** | **Naziv proizvođača spremnika:** |  |  |  |
| **4.** | **Zemlja porijekla spremnika:** |  |  |  |
| **5.** | **Veza između tijela posude i poklopca osigurana u minimalno: 2 ( dvije ) točke** |  |  |  |
| **6.** | **Poklopac s rukohvatima otporan na deformacije, lomove i savijanje** |  |  |  |
| **7.** | **Kotači:**  **-2 ( dva ) okretna od pune gume minimalnog promjera 200 mm** |  |  |  |
| **8.** | **Vruće cinčana osovina sa konusnim prihvatima za kotače izrađena iz čelika ili jednakovrijedna** |  |  |  |
| **9.** | **Spremnici su otporni na:**  **-UV zračenje;**  **-Niske i visoke temperature od -40° do +80°** |  |  |  |
| **10.** | **Boja spremnika i poklopca: ZELENA ( RAL 6011)** |  |  |  |
| **11.** | **Ugrađeno ležište za čip ( RFID )** |  |  |  |
| **12.** | **Označavanje spremnika: Na prednjoj strani posude, na površini 250 X 150 mm, utisnut vrući tisak ili sitotisak logotip Komunalca, natpis „KOMUNALNI OTPAD“ i serijski broj-606599-607398, u bijeloj boji, reljefno, na vanjskoj strani poklopca, na površini 190X7 mm, utisnut natpis u bijeloj boji, na hrvatskom jeziku: “MOLIMO NE ODLAGATI VRUĆI PEPEO“**.  **(naručitelj neće prihvatiti naljepnicu ili obojani logotip) (izgled logotipa i numeracije u prilogu)** |  |  |  |
| **13.** | **Mogućnost pražnjenja spremnika, automatom za pražnjenje spremnika na kamionu smećaru ( izvrtanjem spremnika )** |  |  |  |
| **14.** | **Spremnici moraju zadovoljavati normative EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6 ili „jednakovrijedne“** |  |  |  |

Datum: ………………………… g. MP **Ponuditelj:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis ovlaštene osobe)

Napomena:

Ponuditelj je dužan upisati tip/marku te za svaku stavku ispuniti „da“ ili „ ne“, a za stavke specifikacije koje su određene min. ili. max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „ opis „ upisati pravu vrijednost.